宿迁市公共资源交易中心评标区办公场所改造项目

宿迁市公共资源交易中心现就评标区办公场所改造项目进行比价，现将有关事项公告如下：

1. 项目概况

1.项目名称：宿迁市公共资源交易中心评标区办公场所改造项目。

2.项目内容：评标区办公场所改造，具体详见采购清单。

3.项目预算及最高限价：4.15万元。

二、供应商资格要求

 1．供应商须是企业财务资信状况良好，依法缴纳税收且具有独立承担民事责任的法人、其它经济组织（提供营业执照）。

 2．2023年8月以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指供应商依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的提供相应证明文件）。

三、评标办法及成交原则

1．采用最低评标价法，按有效最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

2．成交原则：本项目采用1轮报价，根据服务质量和相关服务承诺均能满足本项目采购需求且报价最低的原则确定成交供应商。

四、采购需求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **具体要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 评标室吊顶翻新 | 整体全部更换翻新吊顶铝塑板 | 项 | 2 |  |
| 2 | 评标室吊顶防水 | 采取顶部敷上防水膜+暗敷防漏保护排水套管，吊顶再做防水槽排水管网，通过排水管网汇聚渗漏水滴排到楼下管道，采取可靠的密封措施。主要包括吊顶铝塑板上方空间敷上防水膜、安装防漏排水套管、防水槽排水管网、管网桥架。 | 项 | 3 |  |
| 3 | 墙柱面渗水处理 | 评标区墙柱面渗水处理，主要对评标区3个房间墙柱面渗水处理，包括墙面、柱面渗水处理、抹灰饰面及隔音屏蔽处理。墙柱面渗水处理，采用在建筑物的墙面、柱面涂上防水乳胶漆进行防潮、防水、防渗、防尘、保温。同时表面覆盖防水装饰板。 | 项 | 3 |  |
| 4 | 玻璃隔断间 | 分割出两间玻璃房间，作为东西两个办公区。采用型钢做玻璃隔断上下框，并采用12mm厚的钢化玻璃1米高贴透光膜。包括打眼固定、安装铝合金边框、龙骨框固定、砖墙柱锚固、门框密封条、高强度粘合剂，移动滑轨、玻璃门、门框、门把手、门锁等。 | 平方米 | 23 |  |
| 5 | 玻璃门 | 需安装与地板瓷砖缝隙齐平，玻璃门高度不到顶，玻璃门禁是由门套、门框、门把手、门锁等组成，玻璃门把手采用的是不锈钢材质，表面经过抛光处理。 | 平方米 | 2.2 |  |
| 6 | 隔断强弱电 | 在东、西玻璃隔断间，安装包括提供电源线、插座、插线板，政务外网、专网、电话线、光纤水晶接口等配件。 | 项 | 2 |  |
| 7 | 指纹密码读卡器 | 安装套一套联网式指纹密码读卡器系统。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 隔断间灯具 | 在两个隔断间的顶部木质栅格内，安装2盏安装嵌入式LED吸顶式灯光带。安装隔断间灯具， | 项 | 2 |  |
| 9 | 值班室灯具 | 在值班室值班人员位置正上方石膏天花板上，安装2盏吸顶式LED式灯具。 | 项 | 2 |  |
| 10 | 腰线 | 腰线15CM宽度。腰线名称：宿迁市公共资源交易中心。 | 套 | 2 |  |
| 11 | 门牌 | 门牌2块，亚克力材质，30\*15CM尺寸 | 套 | 2 |  |
| 12 | 小便器 | 感应小便器 | 个 | 1 |  |
| 13 | 其他 | 人工、材料运输、搬运、垃圾清理、地面保护等费用。 | 项 | 1 |  |

（二）相关要求

1. 项目成交后，供应商应服从采购人对项目实施时间的工作安排和要求，应积极配合。

2. 项目免费质保期：一年（自验收合格之日起计算），免费上门维护。

3. 供应商在报价前应自行进行现场考察，成交后不因材料变化、数量变化、材料价格变化、施工场地情况、垃圾清运、强弱电改造等增加费用。

4. 施工中所需的电线、网线、电话线、水晶头、插线板等配件，如有国标，采用国标产品。如无国标，有行业标准的，采用行业标准产品。

5. 供应商负责对垃圾清运。

6．竞标供应商报价包括本次前期拆除、所采购的产品、运输、安装、调试、人工、后期维保等项目实施中所有相关费用。

（三）工期

10日历天。

五、付款方式

项目完成并通过验收合格后，采购单位付至合同价款的100%。

六、报价文件组成

供应商报价文件应包含如下材料：

1. 供应商法人营业执照、税务登记证（或“三证合一”营业执照）复印件；

2.2023年8月以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指供应商依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的提供相应证明文件）。

3. 明细报价表（格式见附件）；

4. 相关服务承诺（格式自拟）。

注：以上报价文件所需材料需要加盖投标单位公章。

七、报名接收信息

1．报名截止时间：2023年11月16日09:30（逾期将不予接受）。

2．开标时间：2023年11月16日10:00

3．开标地点：市洪泽湖路889号便民方舟2号楼11楼开标厅

八、本次采购联系事项

采购单位：宿迁市公共资源交易中心

联 系 人：孙千涵

联系电话：0527-84396023

联系地址：市洪泽湖路889号便民方舟2号楼1103室。

附件：

**评标区办公场所改造项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 评标室吊顶翻新 |  |  |  |  |
| 2 | 评标室吊顶防水 |  |  |  |  |
| 3 | 墙柱面渗水处理 |  |  |  |  |
| 4 | 玻璃隔断间 |  |  |  |  |
| 5 | 内开玻璃门 |  |  |  |  |
| 6 | 隔断强弱电 |  |  |  |  |
| 7 | 指纹密码读卡器 |  |  |  |  |
| 8 | 隔断间灯具 |  |  |  |  |
| 9 | 值班室灯具 |  |  |  |  |
| 10 | 腰线 |  |  |  |  |
| 11 | 门牌 |  |  |  |  |
| 12 | 小便器 |  |  |  |  |
| 13 | 税费 |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 投标报价： | 人民币小写¥： 人民币大写： 万 千 百 拾 元 角 分 |

**注：**表中表格行数可自行添加。采购文件中未列出的相关服务和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中竞标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位公章：

项目联系人签字或盖章：

项目联系人联系电话：